**ALLEGATO 1 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA**

**25PRE006 - Fornitura in service di apparecchiature per elettrochemioterapia tramite il principio dell’elettroporazione** (adatte al trattamento di tumori solidi, metastasi) **comprensiva di relativi materiali di consumo**.

Voce **a)** apparecchiatura completa di 1 set di manipoli (nuova di fabbrica)

Voce **b)** set di elettrodi per effettuare i trattamenti

Requisiti minimi dell’apparecchiatura **voce a):**

* Struttura ergonomica, compatta e lineare in grado di permettere comode procedure di pulizia e disinfezione
* Pannello di controllo con display di dimensioni adeguate al controllo e visualizzazione di tutti i parametri, diagnostica ed allarmi
* Interfaccia utente semplice ed intuitiva
* Di ultima generazione e nella versione più aggiornata
* Dotata di tutti gli accessori necessari per il suo regolare e sicuro funzionamento

Requisiti minimi degli elettrodi e dei manipoli **voce b)**:

* Elettrodi sterili e forniti in diverse misure:
  + a geometria fissa per cute, sottocute, visceri in laparotomia;
  + a geometria fissa modellabili per cavità
  + a geometria fissa e lunghezza degli aghi regolabile
  + a geometria variabile
* Manipoli sterili
* Dispositivi maneggevoli, leggeri ed ergonomici
* Facilità, immediatezza ed affidabilità nella connessione al manipolo dell’apparecchiatura

La strumentazione ed i prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazione e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio; e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutte le disposizioni che verranno emanate nel corso delle durata del contratto e degli ordinativi di fornitura.